表2                  技术参数
	设备名称
	全自动细菌培养监测系统
	数量
	1台

	质量层次
	国产            进口品牌          原装进口

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否

	设备配置要求及用途：精准培养和检测临床标本中的病原微生物

	具体技术参数：

	1.仪器设备使用年限应不低于10年。

	2.设备配置血瓶检测位≥200个，系统模块具备扩容能力。

	3.能精确判定检验前血培养标本采集量是否符合要求

	4.具备临界值判断功能，实时显示血瓶生长曲线及图像，自动统计关键数据并生成报告

	5.具备异常报警与提示功能

	[bookmark: _GoBack]6.实现与医院LIS系统连接，实现数据实时传输。

	7.设备配套的其他相关设备。

	8、售后服务要求

	8.1维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；

	8.2保修期内的开机率：投标方保证开机率98%（按一年365天计算）；

	8.3备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；

	8.4设备免费原厂保修期3年（包含所有问题）；保修期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。

	8.5提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；

	8.6根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

	8.7设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。






产品配置清单：
	名称
	数量

	电脑
	1台

	设备主机
	1套





