技术参数
	设备名称
	铅衣（无铅）
	数量
	3

	质量层次
	国产            进口品牌          原装进口

	是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：否

	设备配置要求及用途：

	具体技术参数：

	1、★铅当量：前身≧0.5mmpb，后背≧0.25mmpb；

	2、分体式，尺寸可定制，多种颜色图案可选；

	3、采用进口无铅材料；

	4、提供铅当量检测报告；

	[bookmark: _GoBack]5、采用定制尼龙牛津布，浸渍双层防水涂层；

	6、售后服务要求

	6.1、维修响应速度：一小时内做出维修方案决定；如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后24小时内到达医院，不管是否节假日；

	6.2、备件送达期限：国内不超过7天，国外不超过14天；

	6.3、设备免费原厂保修期3年；质保期过后厂家免费维修，不换配件不收费。每半年免费保养一次。

	6.4、根据设备技术要求，提供使用和维修技术人员培训

	6.5、提供使用手册

	6.6、设备送货时，生产日期必须是近一年内的产品。




产品配置清单：
	产品配置清单
	数量

	铅屏风
	1

	铅围脖
	1





